РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

**Фонд за пружање помоћи**

**избеглим, прогнаним и расељеним лицима**

21000 НОВИ САД

Булевар Михајла Пупина 25

Тел.: +381 21 475 4 295

Факс.: +381 21 475 4 296

Измене конкурсне документације за јавну набавку осталих машина, опреме и алата ЈН МВ 04/18.

**Техничка спецификација из поглавља II конкурсне документације за јавну набавку осталих машина, опреме и алата мења се, и сада гласи:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | НАЗИВ | Ј.мере | Количина |
|  | Остале машине, опрема и алати |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | КОШНИЦЕ стандардне ЛР 504x412x242mm са антикорозијском подњачом жичаном, рамови липови или чамови скуцани наставци и збег кров | ком. | 30 |
| 2 | УОКВИРЕНА МАТИЧНА РЕШЕТКА ЛР кошница504x412mm | ком | 30 |
| 3 | ВРЦАЉКА центрифугална ЛР 6 рамова, ручна тежина не мања од 20кг, од прохрома | ком. | 1 |
| 4 | ИНДУСТРИЈСКА ШТЕП МАШИНА 5500 бодова у минути, са тихи серво мотором, максимална дужина бода 5мм | ком | 5 |
| 5 | МАШИНА ОВЕРЛОК индустријска професионална за обављање шиваћег посла са 5 конаца за сечење и обрађивање материјала | ком | 5 |
| 6 | МАШИНА ЗА ФРАНЦУСКЕ ПАЛАЧИНКЕ дужине 75цм, са ручком колица, висина 48цм са бидоном, ширине 26цм и тежине 14кг. Монофазни прикључак од 220V снаге 1,9KW | ком | 1 |
| 7 | ЛАПТОП РАЧУНАР са рамом меморије 4GB, број језгара 4, процесор 1,1GHZ, Intel Pentium Quard Core Processor 4200 | ком | 2 |
| 8 | ПЕЋ ДУВАЉКА са 4 плеха, снаге 3-20KW, на гас или електричну енергију | ком | 1 |
| 9 | МИКСЕР ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗА ТЕСТО снаге мин. 1500W, са 6 брзина и три наставка за миксање, са посудом од нерђајућег челика, запремина мин. 6,7Л са постољем | ком | 3 |
| 10 | ПИЦА ПЕЋ 900x760x600mm,двоетажна са 2 термостата по етажи и унутрашњим осветљењем | ком | 1 |
| 11 | ШПОРЕТ елетрични са 4 рингле и рерном запремине 70Л, снаге 8025W | ком | 1 |
| 12 | ШПОРЕТ електрични са дуваљком, рерна од 6 нивоа, запремина рерне 65Л, димензије 60x85x60cm | ком | 1 |
| 13 | ЕЛЕТРИЧНИ МИКСЕР са посудом, 6-12 брзина, снага 600W и тихим мотором | ком | 1 |
| 14 | ЕЛЕТРОНСКА- ДИГИТАЛНА ВАГА бројачица, ЛЦД дисплеј, капацитет мерења 30кг тежина 5кг | ком | 2 |
| 15 | МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА снаге 2400W, димензија 59,8x81,5x55cm, температура прања 40-65C, капацитет 12 сетова суђа | ком | 1 |
| 16 | ИНОКС СТО ПРОХРОМСКИ отвореног типа 290x90x85cm | ком | 1 |
| 17 | РУЧНА ИМПУЛСНА ВАРИЛИЦА снаге 300W, 5кг, димензије 90x186x450cm | ком | 1 |
| 18 | МАШИНА ЗА РУЧНО РАЗВИЈАЊЕ И СЕЧЕЊЕ ТЕСТА од нерђајућег челика, са 7 дебљина за развлачење и ваљком за ситно резано тесто 2мм, а за шире 6мм | ком | 1 |
| 19 | ФРИЖИДЕР запремине 370л, снаге 60W, са једним компресором и 7 стаклених полица, димензија 185x60x64cm | ком | 1 |
| 20 | ФРИЖИДЕР СА СТАКЛЕНИМ ВРАТИМА запремине минимум 350л са 5 решетки и осветлењем, димензија 595x640x1980mm | ком | 1 |
| 21 | ЗАМРЗИВАЧ ДУБОКИ хоризонтални, запремине 400л, димензија 130x85x70cm, један компресор | ком | 2 |
| 22 | Бар код читач за касу | ком | 1 |
| 23 | ДРВЕНЕ ПОЛИЦЕ за робу ринфуз, димензије 2x3m, дубине 25цм, са 5 преградних полица | ком | 3 |
| 24 | ДРВЕНЕ ПОЛИЦЕ КОЦКЕ димензије 130x32x25cm | ком | 2 |
| 25 | БАШТЕНСКИ НАМЕШТАЈ СТО металне конструкције, округли, димензија 70x70x72cm | ком | 9 |
| 26 | СТОЛИЦЕ металне конструкције, без руконаслона, димензија 44x47x89cm | ком | 18 |
| 27 | УСИСИВАЧ за темељно чишћење тепиха и чврстих облога, резервоар 20л, вакум 270мб, снаге 1400W | ком | 1 |
| 28 | УСИСИВАЧ за дубинско прање намештаја са наставцима (угаона четка, ротирајућа, две мини четке)- компресорски чистач, максималне температуре 40C, снаге 1,8KW, притисак 20-130бар и протоком воде 420Л/Х | ком | 1 |
| 29 | ПЕЋ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ на дрва, снаге 6,6KW+/- 10%, масе 140кг | ком | 1 |
| 30 | РАДИЈАТОРИ АЛУМИНИЈУМСКИ висине 440цм, ширине 80цм, дубине 180цм | ком | 6 |
| 31 | МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНЕ 5.5“ | ком | 1 |
| 32 | ФЕН ЗА СУШЕЊЕ КОСЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ 2000W | ком | 1 |
| 33 | ШАМПОЊЕРА керамичка, фризерска са подном монтажом, довод и одвод воде са задње стране, висине не веће од 1000мм, ширине не веће од 320мм, дужине не мање од 320мм | ком | 1 |
| 34 | ХАУБА фризерска снаге 1165W, са подешавањем температуре и тајмером | ком | 1 |
| 35 | МАШИНИЦА ЗА ШИШАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНА са подесивим сечивом,снаге 8W , 7200 обртаја у минути, у сету са 6 додатних заменских чешљева, уљем за подмазивање, штитником сечива, четкица за чишћење | ком | 1 |
| 36 | КУПОЛА ЗА КОСУ, купаста са два нивоа температуре, снага 65W | ком | 1 |
| 37 | ПЕГЛА ЗА КОСУ са керамичким плочама 25мм 90мм са чешљем, снаге 40W | ком | 1 |
| 38 | УВИЈАЧ ЗА КОСУ подешавање температуре између 160-200C, три магнетна наставка за креирање локне и таласе, аутоматско искључивање, кабл дужине 3м | ком | 1 |
| 39 | АПАРАТ ЗА ЛОКНЕ тајмер са три нивоа и максималном температуром 230C | ком | 1 |
| 40 | РАДНА СТОЛИЦА ЗА ФРИЗЕРСКЕ САЛОНЕ (за одрасле) носивост максимална 130кг, максималне висине седишта 600мм, материјал наставка за руке инокс | ком | 1 |
| 41 | МОТОКУЛТИВАТОР (без прикључака) снага мин 5,7KW/7, 8HP, 4 брзине (2 напред 2 назад), тип мотора дизел четворотактни, излазно карданско вратило за прикључке, број обртаја вратила 920 о/мин, ширина точкова 40цм, тежина 63кг, покретање ручно или електро старт, окретне обе ручке, радна ширина 62цм | ком | 2 |
| 42 | МОТОРНИ КУЛТИВАТОР снаге 1,9KW, запремине мотора 139cc, једна брзина, број обртаја у минути 2800, радна ширина 37цм, маса 33кг, тип мотора 4Т, тип трансмисије пружни пренос | ком | 1 |
| 43 | ХИДРОПАК (пумпа) мотор четворотактни бензин, запремине 170цм3, снага 6KS +/- %10, проток не мањи од 35500 Л/Х, маса не већа од 24,2кг | ком | 1 |

**Образац структуре цене из поглавља V Конкурсне документације мења се и сада гласи:**

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | ПРЕДМЕТ ЈН | Кол. | Ј. цена без ПДВ-а | Ј. Цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2х4) |
| 1 | КОШНИЦЕ стандардне ЛР 504x412x242mm са антикорозијском подњачом жичаном, рамови липови или чамови скуцани наставци и збег кров | 30 |  |  |  |  |
| 2 | УОКВИРЕНА МАТИЧНА РЕШЕТКА ЛР кошница504x412mm | 30 |  |  |  |  |
| 3 | ВРЦАЉКА центрифугална ЛР 6 рамова, ручна тежина не мања од 20кг, од прохрома | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ИНДУСТРИЈСКА ШТЕП МАШИНА 5500 бодова у минути, са тихи серво мотором, максимална дужина бода 5мм | 5 |  |  |  |  |
| 5 | МАШИНА ОВЕРЛОК индустријска професионална за обављање шиваћег посла са 5 конаца за сечење и обрађивање материјала | 5 |  |  |  |  |
| 6 | МАШИНА ЗА ФРАНЦУСКЕ ПАЛАЧИНКЕ дужине 75цм, са ручком колица, висина 48цм са бидоном, ширине 26цм и тежине 14кг. Монофазни прикључак од 220V снаге 1,9KW | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ЛАПТОП РАЧУНАР са рамом меморије 4GB, број језгара 4, процесор 1,1GHZ, Intel Pentium Quard Core Processor 4200 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ПЕЋ ДУВАЉКА са 4 плеха, снаге 3-20KW, на гас или електричну енергију | 1 |  |  |  |  |
| 9 | МИКСЕР ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗА ТЕСТО снаге мин. 1500W, са 6 брзина и три наставка за миксање, са посудом од нерђајућег челика, запремина мин. 6,7Л са постољем | 3 |  |  |  |  |
| 10 | ПИЦА ПЕЋ 900x760x600mm,двоетажна са 2 термостата по етажи и унутрашњим осветљењем | 1 |  |  |  |  |
| 11 | ШПОРЕТ елетрични са 4 рингле и рерном запремине 70Л, снаге 8025W | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ШПОРЕТ електрични са дуваљком, рерна од 6 нивоа, запремина рерне 65Л, димензије 60x85x60cm | 1 |  |  |  |  |
| 13 | ЕЛЕТРИЧНИ МИКСЕР са посудом, 6-12 брзина, снага 600W и тихим мотором | 1 |  |  |  |  |
| 14 | ЕЛЕТРОНСКА- ДИГИТАЛНА ВАГА бројачица, ЛЦД дисплеј, капацитет мерења 30кг тежина 5кг | 2 |  |  |  |  |
| 15 | МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА снаге 2400W, димензија 59,8x81,5x55cm, температура прања 40-65C, капацитет 12 сетова суђа | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ИНОКС СТО ПРОХРОМСКИ отвореног типа 290x90x85cm | 1 |  |  |  |  |
| 17 | РУЧНА ИМПУЛСНА ВАРИЛИЦА снаге 300W, 5кг, димензије 90x186x450cm | 1 |  |  |  |  |
| 18 | МАШИНА ЗА РУЧНО РАЗВИЈАЊЕ И СЕЧЕЊЕ ТЕСТА од нерђајућег челика, са 7 дебљина за развлачење и ваљком за ситно резано тесто 2мм, а за шире 6мм | 1 |  |  |  |  |
| 19 | ФРИЖИДЕР запремине 370л, снаге 60W, са једним компресором и 7 стаклених полица, димензија 185x60x64cm | 1 |  |  |  |  |
| 20 | ФРИЖИДЕР СА СТАКЛЕНИМ ВРАТИМА запремине минимум 350л са 5 решетки и осветлењем, димензија 595x640x1980mm | 1 |  |  |  |  |
| 21 | ЗАМРЗИВАЧ ДУБОКИ хоризонтални, запремине 400л, димензија 130x85x70cm, један компресор | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Бар код читач за касу | 1 |  |  |  |  |
| 23 | ДРВЕНЕ ПОЛИЦЕ за робу ринфуз, димензије 2x3m, дубине 25цм, са 5 преградних полица | 3 |  |  |  |  |
| 24 | ДРВЕНЕ ПОЛИЦЕ КОЦКЕ димензије 130x32x25cm | 2 |  |  |  |  |
| 25 | БАШТЕНСКИ НАМЕШТАЈ СТО металне конструкције, округли, димензија 70x70x72cm | 9 |  |  |  |  |
| 26 | СТОЛИЦЕ металне конструкције, без руконаслона, димензија 44x47x89cm | 18 |  |  |  |  |
| 27 | УСИСИВАЧ за темељно чишћење тепиха и чврстих облога, резервоар 20л, вакум 270мб, снаге 1400W | 1 |  |  |  |  |
| 28 | УСИСИВАЧ за дубинско прање намештаја са наставцима (угаона четка, ротирајућа, две мини четке)- компресорски чистач, максималне температуре 40C, снаге 1,8KW, притисак 20-130бар и протоком воде 420Л/Х | 1 |  |  |  |  |
| 29 | ПЕЋ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ на дрва, снаге 6,6KW+/- 10%, масе 140кг | 1 |  |  |  |  |
| 30 | РАДИЈАТОРИ АЛУМИНИЈУМСКИ висине 440цм, ширине 80цм, дубине 180цм | 6 |  |  |  |  |
| 31 | МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНЕ 5.5“ | 1 |  |  |  |  |
| 32 | ФЕН ЗА СУШЕЊЕ КОСЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ 2000W | 1 |  |  |  |  |
| 33 | ШАМПОЊЕРА керамичка, фризерска са подном монтажом, довод и одвод воде са задње стране, висине не веће од 1000мм, ширине не веће од 320мм, дужине не мање од 320мм | 1 |  |  |  |  |
| 34 | ХАУБА фризерска снаге 1165W, са подешавањем температуре и тајмером | 1 |  |  |  |  |
| 35 | МАШИНИЦА ЗА ШИШАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНА са подесивим сечивом,снаге 8W , 7200 обртаја у минути, у сету са 6 додатних заменских чешљева, уљем за подмазивање, штитником сечива, четкица за чишћење | 1 |  |  |  |  |
| 36 | КУПОЛА ЗА КОСУ, купаста са два нивоа температуре, снага 65W | 1 |  |  |  |  |
| 37 | ПЕГЛА ЗА КОСУ са керамичким плочама 25мм 90мм са чешљем, снаге 40W | 1 |  |  |  |  |
| 38 | УВИЈАЧ ЗА КОСУ подешавање температуре између 160-200C, три магнетна наставка за креирање локне и таласе, аутоматско искључивање, кабл дужине 3м | 1 |  |  |  |  |
| 39 | АПАРАТ ЗА ЛОКНЕ тајмер са три нивоа и максималном температуром 230C | 1 |  |  |  |  |
| 40 | РАДНА СТОЛИЦА ЗА ФРИЗЕРСКЕ САЛОНЕ (за одрасле) носивост максимална 130кг, максималне висине седишта 600мм, материјал наставка за руке инокс | 1 |  |  |  |  |
| 41 | МОТОКУЛТИВАТОР (без прикључака) снага мин 5,7KW/7, 8HP, 4 брзине (2 напред 2 назад), тип мотора дизел четворотактни, излазно карданско вратило за прикључке, број обртаја вратила 920 о/мин, ширина точкова 40цм, тежина 63кг, покретање ручно или електро старт, окретне обе ручке, радна ширина 62цм | 2 |  |  |  |  |
| 42 | МОТОРНИ КУЛТИВАТОР снаге 1,9KW, запремине мотора 139cc, једна брзина, број обртаја у минути 2800, радна ширина 37цм, маса 33кг, тип мотора 4Т, тип трансмисије пружни пренос | 1 |  |  |  |  |
| 43 | ХИДРОПАК (пумпа) мотор четворотактни бензин, запремине 170цм3, снага 6KS +/- %10, проток не мањи од 35500 Л/Х, маса не већа од 24,2кг | 1 |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

**Тачка 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена, из поглавља VII Конкурсне документације мења се и сада гласи:**

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** **добара** – остале машине, опрема и алати, **ЈН бр. 04/18****- НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.05.2018. годинедо 10.00 часова***.* Отварање понуда биће извршено 31.05.2018. године у 13:30 часова у просторијама Фонда**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 81. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
* Модел уговора;
* Средство обезбеђења из Одељка 11. овог Поглавља.

Понуда садржи и **каталог** из кога се јасно и недвосмислено могу утврдити карактеристике понуђених добара и утврдити да ли одговарају траженим карактеристикама из спецификације у Одељку II ове документације. Уколико понуђач чија понуда приликом стручне оцене буде прворангирана не достави каталог, биће обавезан да исто пружи на увид Наручиоцу пре закључења уговора о јавној набавци.

С поштовањем,

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима