Dana 09.11.2015. godine „Livprodukt d.o.o.“ uputila je pitanje u vezi sa javnom nabavkom JN OP 03/15 koje glasi:

„Pitanje u vezi javne nabavke, tačnije u vezi plastenika.

U specifikaciji materijala za partiju ne piše kakva konstrukcija je potrebna (tip plastenika, ramska konstrukcija, konstrukcija lukova,učvršćivanje/povezivanje, vrata, luftarnici,...), pišu samo dimenzije. Ovako date tehničke karakteristike daju prostor za izradu vrlo slabih i nekvalitetnih (jeftinih) konstrukcija. Molim za neko pojašnjenje. „

Odgovor:

Poštovani,

**Minimum** standarda koji treba da zadovolje traženi plastenici (uz već date karakteristike u konkursnoj dokumentaciji) je sledeći:

Plastenici 8 x 20(15):

konstrukcija lukova:duple šavne cevi, spoljašnjeg prečnika minimum fi 26,9 mm za spoljni pojas konstrukcije, spoljašnjeg prečnika min. fi 22,0 mm za unutrašnji pojas konstrukcije, visina spoljašnjeg montiranog luka od 3,6m-max.3,7m. lukovi povezani sa 5 uzdužnih linija od okruglih cevi, postavljene na međurazmaku od min 1,9m-max 2,1 m. Vrata i otvor za provetravanje se nalaze na prednjoj i na zadnjoj strani plastenika,venilacioni otvor sa ručnim otvaranjem, plastenici se montiraju na čelične stubove ukopane u zemlju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Plastenici 5x 20(15):

konstrukcija lukova  od čeličnih šavnih cevi, spoljašnjeg prečnika min. fi 26,9 mm za spoljni pojas konstrukcije, visina spoljašnjeg montiranog luka od min 2,5m-max.2,6 m  u grebenu. Lukovi povezani sa 3 uzdužne linije od okruglih cevi postavljeni na međurazmaku min 1,7m-max.1,75m. Vrata i otvor za provetravanje i na prednjoj i zadnjoj strani plastenika, plastenici se montiraju na čelične stubove ukopane u zemlju.

Izražavamo nadu da su vam ovako date tehničke karakteristike od pomoći te da je sada prostora za izradu plastenika slabijeg kvaliteta manje.

S poštovanjem,

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i reseljenim licima